##### ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО

**КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ ОПШТИНЕ**

**A Л Е К С И Н А Ц**

**e-mail: jpzaputevealeksinac@open.telekom.rs**

Ulica Dušana Trivunca 7/2 18220 ALEKSINAC Telefoni 018/ 804 -523 / 803 - 350

**Tekući račun broj: 105-215038-62 kod AIK u Aleksincu**

**--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

Број:1107/И

Датум:21.10.2019.године

У складу са Чланом 63. Закона о јавним набавкама , Наручилац Јавно Предузеће за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац врши

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ

САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ-ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗЦИЈА

Лежећи полицајци

У делу III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. ,на страни 4/28 Конкурсне документације врши се измена описа техничких карактеристика добра, и усклађење захтева за важећим Правилником о техничким средствима за успоравање саобраћаја на путу Сл.Гласник 9/2014 од 30.01.2014.године Члан 4 Став 2 Тачка 2).

***III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.***

**Лежећи полицајци**

* Гумени сегмент за рефлектујућом траком,ширине не мање од 900 мм висине 50мм , за брзине до 40 km/h са елементима неопходним за причвршћивање (шрафови,матице,типли . . . )
* Гумени сегмент крајнице са елементима неопходним за причвршћивање (шрафови,матице,типли . . . )

Карактеристике лежећих полицајаца:

Површина треба да буде рељефно моделирана против клизања.Рефлектујуће траке,распоређене по већем делу површине сегмента, тако да појачавају видљивост на путу у дневним условима,а у ноћним стаклене перле које су утопљене у траку дају посебну рефлексију,као и у условима смањене видљивости.

Гума од које се праве гумени производи мора бити отпорна на све атмосферске утицаје, УВ зраке,нафтне деривате,уља,соли и хабање.

Набавка ће се спроводити једнократно .

Место испоруке – на адресу наручиоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ Ул. Васе Николића б.б. Алексинац

Трошкове транспорта сноси Понуђач.

Понуђена добра морају одговарати важећим стандардима и прописима Р.Србије.

Комисија,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_