**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ**

**e-mail: jpzaputevealeksinac@mts.rs**

**Улица Душана Тривунца 7/II спрат 18220 Алексинац телефон: 018/804-523**

**Текући рачун број: 170-30015757000-68 УниКредит банка**

**-----------------------------------------------------------------------------**

**Број:1314**

**Датум:17.11.2022.год**

**П О З И В**

**за достављање понуда**

Позивамо Вас да доставите понуду за набавку – добара – Заштитна опрема која је планирана у Плану набавки на које се Закон не примењује под редним бројем 2.1.1, а у складу са спецификацијом која се налази у прилогу овог позива.

Понуду доставити на обрасцу који се налази у прилогу овог позива. Обавезно попунити све податке у обрасцу.

Рок извршења:не дуже од 10 радних дана на адреси Наручиоца

Критеријум за доделу уговора:најнижа понуђена цена без ПДВ.

Услови плаћања: на текући рачун испоручиоца у року до 45 дана од дана испоруке, а према испостављеној исправној фактури.

Рок за достављање понуда: 22.11.2022.године до 12:00 часова.

Начин достављања понуда: лично или путем поште на адресу ЈП за путеве и скд Ул. Душана Тривунца 7/2 18220 Алексинац.

Службеник за јавне и друге набавки

ЈП ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ

АЛЕКСИНАЦ

БРОЈ:

ДАТУМ:

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

За набавку добара – Заштитна опрема

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Назив понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Законски заступник:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лице за контакт:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Број рачуна и назив пословне банке: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.Б | Назив добра | Јед.мер | Количина | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
| 1 | Радне **ципеле дубоке** **без појачане капе**  SRPS EN ISO 20347 ниво заштите 01 FO SRC  Ципела израђена од природне коже, говеђи бокс, пресовани, дебљине 1,8мм-2,00мм  Наизменично превијање изнад 50 000 циклуса  Постава:  Предњи део: неткани текстил (филц)  Шарице, крагна, текстил: синтетичка плетенина  Крагна: вештачка кожа са уграђеним сунђером  Језик: вештачка кожа, постављен, затворене жабе форме  Појачања:  Предњи део: капна од термопластичног материјала  Петни део: луб од конита  Уложна табаница: неткани текстил, вадива ради одржавања  Ђон 100% полиуретан, двослојни са крампонима, отпоран на течна горива, отпоран на савијања  Проклизавање ђона (коефицијент трења):  Керамички под са раствором детерџента:  -клизање предњег дела ка напред ≥0,32  -клизање пете ка напред ≥0,28  Челични под са глицерином:  -клизање предњег дела ка напред ≥0,18  -клизање пете ка напред ≥0,13  Отпорност целе обуће према води: мин.60минута  Начин израде: бризгана обућа | Пар | 18 |  |  |
| 2 | Радне **ципеле дубоке са појачаном капом**  SRPS EN ISO 20345 ниво заштите S1 SRC  Ципела израђена од природне коже, говеђи бокс, пресовани црне боје, дебљине 1,8мм-2,00мм  Наизменично превијање изнад 50 000 циклуса  Постава:  Предњи део: неткани текстил (филц)  Шарице, крагна, текстил: синтетичка плетенина  Крагна: вештачка кожа са уграђеним сунђером  Језик: вештачка кожа, постављен, затворене жабе форме  Заштита прстију: метална капа  Уложна табаница: неткани текстил, вадива ради одржавања  Ђон 100% полиуретан, двослојни са крампонима, отпоран на течна горива, отпоран на савијања  Отпорност целе обуће према води: мин.60минута  Начин израде: бризгана обућа | Пар | 22 |  |  |
| **За понуђене радне ципеле уз понуду доставити:** Сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територие Србије, декларацију о усаглашености, извештај о испитивању издат од акредитоване установе са територије Србије, технички лист производа, упутство за употребу и одржавање. | | | | | |
|  | **Квалитет:** Стандардни за ову врсту добара  **Технички прописи и стандарди:** /  **Гарантни рок:** У складу са законом  **Рок извршења:** не дуже од 10 радних дана  **Место извршења:** Ул.Васе Николића 60 Алексинац |  |  |  |  |

*Напомена: Податке у празним пољима уписати читко ,*

ЦЕНА:

|  |  |
| --- | --- |
| Укупна цена без ПДВ-а (динара) |  |
| Обрачунати ПДВ |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом (динара) |  |

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:

|  |  |
| --- | --- |
| Рок важења понуде | \_\_\_ дана (не краћи од 30 дана) |

РОК ИЗВРШЕЊА

|  |  |
| --- | --- |
| Рок и место извршења | \_\_\_дана (не дуже од 10 дана) на плацу предузећа ул.Васе Николића бб Алексинац |

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

|  |  |
| --- | --- |
| Рок и начин плаћања | Одложено плаћање у року не дужем од 45 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног по извршеној испоруци, на текући рачун понуђача |

Место и датум: М.П. Потпис одговорног лица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Напомена: Понуђачу који понуди најнижу понуђену цену биће издата Наруџбеница.