ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност

О.Алексинац

Душана Тривунца 7/2 спрат

Бр:1244/П-2

Датум:26.10.2017.године

У складу са Чланом 63.Закона о јавним набавкама врши измену кокурсне документације за набавку Гума за возни парк ЈНМВ 21/2017. Измена се врши у обрасцу Техничке спецификације и Обрасцу опис предмета набавке и структуре цене на следећи начин:

**Пре измене, страна 4/30 и 5/30 :**

***III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.***

ЈНМВ 21/2017 ГУМЕ ЗА ВОЗНИ ПАРК

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р.бр | Возило | Тип гуме | количина | Произвођач |
| 1 | ФАП 13-14 |  ГУМА -летња-11.00 R 20 Комплет са унутрашњом и појасем | 10 |   |
| 2 | ФАП 13-14 |  ГУМА -зимска-11.00 R 20 Комплет са унутрашњом и појасем | 18 |   |
| 3 | ТАМ 80 Т5 | СПОЉНА ГУМАR 6.50 R16-летња- | 10 |   |
| 4 | ТАМ 80 Т5 | УНУТРАШЊА ГУМА6.50 R16 | 10 |  |
| 5 | УНИМАГ 427.10У1200 | СПОЉНА ГУМА 365/80 R20ТУБУЛЕС-зимска- | 2 |  |
| 6 | ЕПОХА | СПОЉНА ГУМА 6.00 Т9 12PR | 4 |  |
| 7 | ЕПОХА | УНУТРАШЊА ГУМА 6.00 Т9 | 4 |  |
| 8 | РАДНА МАШИНАJCB 4CX | СПОЉНА ГУМА440/80-28 (16.9.28) | 4 |  |
| 9 | РАДНА МАШИНА Katerpilar 428D | СПОЉНА ГУМА16.9.28 | 2 |  |
| 10 | РАДНА МАШИНА Katerpilar 428D | СПОЉНА ГУМА335/80 R18 | 2 |  |
| 11 | ЛАДА НИВА | СПОЉНА ГУМА175/80-16 М.СКомплет са унутрашњом | 4 |  |
| 12 | Iveco Traker | СПОЉНА ГУМА315/8 R22,5 - зимска- | 10 |  |
| 13 | РАДНА МАШИНА Grejder  | СПОЉНА ГУМА405/70/20 трактор шара | 2 |  |

Добављач приликом достављања понуде мора да приложи каталошку и другу документацију којом се доказују технички декларисане карактеристике добара, стандард по коме су добра произведена, гарантни рок, прописани услови складиштења, век употребе и осталу потребну експлоатациону документацију.

Гуме морају бити прве класе (стандардног квалитета).Година производње гума не сме бити пре 2016.године.

Испорука је сукцесивна у периоду трајања уговора.Рок испоруке је 2 дана.

Наведене количине су орјентационе у сврху исказивања цена и оцене понуда.

РЕКЛАМАЦИЈА:У случају приговора на квалитет и квантитет испоручених добара понуђач је дужан да се у року од 2 дана по достављеном приговору изјасни по питању истог. За потврду тражених карактеристика,понуђач је дужан да достави:

- Сертификат о квалитету ИСО 9001-2008 за произвођача понуђеног добра.

* **ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КВАЛИТЕТ ДОБАРА**

Гуме у моменту испоруке морају бити новопроизведене, односно не старије од 12 месеци.

Гуме морају бити нове, некоришћене и произведене у складу са техничко-технолошком документацијом и прописаним стандардима произвођача, без техничких и механичких недостатака. Протектиране гуме се не сматрају новим.

Обавеза је понуђача/испоручиоца да обезбеди поштовање свих закона, прописа и стандарда Републике Србије везано за стављање у промет добара која су предмет ове набавке.

Зимска гума означена је на својој бочној страни ознакама: MS, M+S, M&S **и** ознаком снежне пахуљице или на други одговарајући и уобичајен начин. ''Предња'' гума је гума намењена за монтирање на предњи-управљачки мост возила, ''задња'' гума је гума намењена за монтирање на погонски мост возила.

Наручилац задржава право да од добављача у било ком тренутку важења оквирног споразума захтева детаљне произвођачке карактеристике добара у циљу кодификационе обраде.

* **КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА**

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се да ће у свему одговарати захтевима за квалитет.

Добављач мора да прибави објективне доказе којим ће потврдити да су испоручена добра нова, некоришћена и да неће имати недостатака који би настали услед грешака у конструкцији, материјалу или изради, или неког чина или пропуста произвођача, а који би се могли испољити током редовне употребе испоручене робе у временским условима експлоатације који преовладавају у Републици Србији. Ови докази се користе код квалитативног и квантитативног пријема.

* **ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМАЦИЈА**

Добављач добара даје безусловну гаранцију од минимум 24 (двадесетчетири) месеца за добра, под условима правилног складиштења и употребе. Изузетак је физичко оштећење добара од стране корисника. Гаранција почиње да тече од датума, када је записнички констатован квалитативни пријем средстава.

Корисници задржавају право рекламације на квалитет испоручених добара која не задовољавају декларисане перформансе у периоду експлоатације.

За настале рекламације, корисник сачињава комисијски записник и писану рекламацију доставља директно добављачу.

Добављач је дужан да рекламацију реши у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема рекламације, односно да добављач лично или лице које он овласти рекламирана добра преузме у месту корисника и замени их исправним. Уколико се испостави да је рекламација неоправдана, што се доказује записником са испитивања, добављач нема право да тражи надокнаду трошкова насталих том приликом.

Приликом испоруке добара добављач је дужан да достави оверене гарантне листове за свако добро понаособ.

**Пре измене, страна 23/30:**

**5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ ЗА ЈНМВ 21/2017 ГУМЕ ЗА ВОЗНИ ПАРК**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.б | Возило | Тип гуме | количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
| 1 | ФАП 13-14 |  ГУМА -летње-11.00 R 20 Комплет са унутрашњом и појасем | 10 |   |  |
| 2 | ФАП 13-14 |  ГУМА -зимска-11.00 R 20 Комплет са унутрашњом и појасем | 18 |   |  |
| 3 | ТАМ 80 Т5 | СПОЉНА ГУМАR 6.50 R16-летња- | 10 |   |  |
| 4 | ТАМ 80 Т5 | УНУТРАШЊА ГУМА6.50 R16 | 10 |  |  |
| 5 | УНИМАГ 427.10У1200 | СПОЉНА ГУМА 365/80 R20ТУБУЛЕС-зимска- | 2 |  |  |
| 6 | ЕПОХА | СПОЉНА ГУМА 6.00 Т9 12PR | 4 |  |  |
| 7 | ЕПОХА | УНУТРАШЊА ГУМА 6.00 Т9 | 4 |  |  |
| 8 | РАДНА МАШИНАJCB 4CX | СПОЉНА ГУМА440/80-28 (16.9.28) | 4 |  |  |
| 9 | РАДНА МАШИНАKaterpilar 428D | СПОЉНА ГУМА 16.9.28 | 2 |  |  |
| 10 | РАДНА МАШИНАKaterpilar 428D | СПОЉНА ГУМА 335/80 R18 | 2 |  |  |
| 11 | LADA NIVA  | СПОЉНА + УНУТРАШЊА ГУМА175/80-16 М.С | 4 |  |  |
| 12 | Iveco Traker | СПОЉНА ГУМА315/5 R22.5 (зимска) | 10 |  |  |
| 13 | РАДНА МАШИНАGrejder  | СПОЉНА ГУМА405/70/20 трактор шара | 2 |  |  |
| Укупно без ПДВ-а |  |
| Обрачунати ПДВ |  |
| Укупно са ПДВ-ом |  |

**Након измене Техничке карактеристике :**

***III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.***

ЈНМВ 21/2017 ГУМЕ ЗА ВОЗНИ ПАРК

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р.бр | Возило | Тип гуме | количина | Произвођач |
| 1 | ФАП 13-14 |  ГУМА -летња-11.00 R 20 Комплет са унутрашњом и појасем | 10 |   |
| 2 | ФАП 13-14 |  ГУМА -зимска-11.00 R 20 Комплет са унутрашњом и појасем | 18 |   |
| 3 | ТАМ 80 Т5 | СПОЉНА ГУМАR 6.50 R16-летња- | 10 |   |
| 4 | ТАМ 80 Т5 | УНУТРАШЊА ГУМА6.50 R16 | 10 |  |
| 5 | УНИМАГ 427.10У1200 | СПОЉНА ГУМА 365/80 R20ТУБУЛЕС-зимска- | 2 |  |
| 6 | ЕПОХА | СПОЉНА ГУМА 6.00 Т9 12PR | 4 |  |
| 7 | ЕПОХА | УНУТРАШЊА ГУМА 6.00 Т9 | 4 |  |
| 8 | РАДНА МАШИНАJCB 4CX | СПОЉНА ГУМА440/80-28 (16.9.28) | 4 |  |
| 9 | РАДНА МАШИНА Katerpilar 428D | СПОЉНА ГУМА16.9.28 | 2 |  |
| 10 | РАДНА МАШИНА Katerpilar 428D | СПОЉНА ГУМА335/80 R18 | 2 |  |
| 11 | ЛАДА НИВА | СПОЉНА ГУМА175/80-16 М.СКомплет са унутрашњом | 4 |  |
| 12 | Iveco Traker | СПОЉНА ГУМА315/80 R22,5 - зимска- погонска | 8 |  |
| 13 | Iveco Traker | СПОЉНА ГУМА385/65 R22,5 - зимска- управљачка | 2 |  |
| 14 | РАДНА МАШИНА Grejder  | СПОЉНА ГУМА405/70/20 трактор шара | 2 |  |

 Добављач приликом достављања понуде мора да приложи каталошку и другу документацију којом се доказују технички декларисане карактеристике добара, стандард по коме су добра произведена, гарантни рок, прописани услови складиштења, век употребе и осталу потребну експлоатациону документацију.

Гуме морају бити прве класе (стандардног квалитета).Година производње гума не сме бити пре 2016.године.

Испорука је сукцесивна у периоду трајања уговора.Рок испоруке је 2 дана.

Наведене количине су орјентационе у сврху исказивања цена и оцене понуда.

РЕКЛАМАЦИЈА:У случају приговора на квалитет и квантитет испоручених добара понуђач је дужан да се у року од 2 дана по достављеном приговору изјасни по питању истог. За потврду тражених карактеристика,понуђач је дужан да достави:

- Сертификат о квалитету ИСО 9001-2008 за произвођача понуђеног добра.

* **ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КВАЛИТЕТ ДОБАРА**

Гуме у моменту испоруке морају бити новопроизведене, односно не старије од 12 месеци.

Гуме морају бити нове, некоришћене и произведене у складу са техничко-технолошком документацијом и прописаним стандардима произвођача, без техничких и механичких недостатака. Протектиране гуме се не сматрају новим.

Обавеза је понуђача/испоручиоца да обезбеди поштовање свих закона, прописа и стандарда Републике Србије везано за стављање у промет добара која су предмет ове набавке.

Зимска гума означена је на својој бочној страни ознакама: MS, M+S, M&S **и** ознаком снежне пахуљице или на други одговарајући и уобичајен начин. ''Предња'' гума је гума намењена за монтирање на предњи-управљачки мост возила, ''задња'' гума је гума намењена за монтирање на погонски мост возила.

Наручилац задржава право да од добављача у било ком тренутку важења оквирног споразума захтева детаљне произвођачке карактеристике добара у циљу кодификационе обраде.

* **КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА**

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара и обавезује се да ће у свему одговарати захтевима за квалитет.

Добављач мора да прибави објективне доказе којим ће потврдити да су испоручена добра нова, некоришћена и да неће имати недостатака који би настали услед грешака у конструкцији, материјалу или изради, или неког чина или пропуста произвођача, а који би се могли испољити током редовне употребе испоручене робе у временским условима експлоатације који преовладавају у Републици Србији. Ови докази се користе код квалитативног и квантитативног пријема.

* **ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМАЦИЈА**

Добављач добара даје безусловну гаранцију од минимум 24 (двадесетчетири) месеца за добра, под условима правилног складиштења и употребе. Изузетак је физичко оштећење добара од стране корисника. Гаранција почиње да тече од датума, када је записнички констатован квалитативни пријем средстава.

Корисници задржавају право рекламације на квалитет испоручених добара која не задовољавају декларисане перформансе у периоду експлоатације.

За настале рекламације, корисник сачињава комисијски записник и писану рекламацију доставља директно добављачу.

Добављач је дужан да рекламацију реши у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема рекламације, односно да добављач лично или лице које он овласти рекламирана добра преузме у месту корисника и замени их исправним. Уколико се испостави да је рекламација неоправдана, што се доказује записником са испитивања, добављач нема право да тражи надокнаду трошкова насталих том приликом.

Приликом испоруке добара добављач је дужан да достави оверене гарантне листове за свако добро понаособ.

**Након измене Образац предмета набавке са структуром цене:**

**5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ ЗА ЈНМВ 21/2017 ГУМЕ ЗА ВОЗНИ ПАРК**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.б | Возило | Тип гуме | количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
| 1 | ФАП 13-14 |  ГУМА -летње-11.00 R 20 Комплет са унутрашњом и појасем | 10 |   |  |
| 2 | ФАП 13-14 |  ГУМА -зимска-11.00 R 20 Комплет са унутрашњом и појасем | 18 |   |  |
| 3 | ТАМ 80 Т5 | СПОЉНА ГУМАR 6.50 R16-летња- | 10 |   |  |
| 4 | ТАМ 80 Т5 | УНУТРАШЊА ГУМА6.50 R16 | 10 |  |  |
| 5 | УНИМАГ 427.10У1200 | СПОЉНА ГУМА 365/80 R20ТУБУЛЕС-зимска- | 2 |  |  |
| 6 | ЕПОХА | СПОЉНА ГУМА 6.00 Т9 12PR | 4 |  |  |
| 7 | ЕПОХА | УНУТРАШЊА ГУМА 6.00 Т9 | 4 |  |  |
| 8 | РАДНА МАШИНАJCB 4CX | СПОЉНА ГУМА440/80-28 (16.9.28) | 4 |  |  |
| 9 | РАДНА МАШИНАKaterpilar 428D | СПОЉНА ГУМА 16.9.28 | 2 |  |  |
| 10 | РАДНА МАШИНАKaterpilar 428D | СПОЉНА ГУМА 335/80 R18 | 2 |  |  |
| 11 | LADA NIVA  | СПОЉНА + УНУТРАШЊА ГУМА175/80-16 М.С | 4 |  |  |
| 12 | Iveco Traker | СПОЉНА ГУМА315/80 R22.5 (зимска)погонска | 8 |  |  |
| 13 | Iveco Traker | СПОЉНА ГУМА385/65 R22.5 (зимска)управљачка | 2 |  |  |
| 14 | РАДНА МАШИНАGrejder  | СПОЉНА ГУМА405/70/20 трактор шара | 2 |  |  |
| Укупно без ПДВ-а |  |
| Обрачунати ПДВ |  |
| Укупно са ПДВ-ом |  |